

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | | |
|  | | |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHECK LIST CABECEIRAS | | | | | | | | | |
|  | Município | SAUDADES | | | | COREDEC: ALEXANDRE | | |  |
| Localidade | Linha TAIPAS | | | | | | DATA  19 /03 /2018 |
| Coord. Geográficas | Latitude | 26°56'17.04"S | | 26°56'17.04"S | 53° 2'7.14"O | |
|  | | | | | | | | | |
|  | ANÁLISE DA CABECEIRA | | | | | | | |  |
| Estabilidade Aparente [ ] [ ] Apresenta esconsidade [ ] [ ] Material da Cabeceira NOVO  Altura da Cabeceira [ m ] 4,00  Dimensões:  Fazer marcação na cabeceira. Todas as cotas devem ser tiradas em função destas marcações (mesmo ponto)  **5,10**  **7,50**  [A] 0,40 m [E] 5,10 m [B] 5,10 m [F] 0,000 m [C] 7,50 m [G] 0,000 m [D] 7,50 m [H] 0,40 m | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | INTERFERÊNCIAS | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | Rede Elétrica  Curvas Sinuosas  Aclive acentuado | [ s]  [S ]  [S] | [ ]  [ ] [ ] |  | Aterro cabeceiras  Terreno nivelado  Acesso 2 lados | | [ S ]  [ ] [ S] | [ ]  [S ] [ ] |  |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHECK LIST CABECEIRAS | | | | | | | |
|  | Município | SAUDADES | | | COREDEC: ALEXANDRE | | Município  Localidade  Coord. Geográficas |
| Localidade | Linha TAIPAS | | | |  |
| Coord. Geográficas | Latitude | 26°56'17.04"S | Longitude | 53° 2'7.14"O |
|  | | | | | | | |
|  | FOTOS | | | | | |  |
| C:\Users\USUÁRIO\Desktop\SECRETARIA\Pontes\IVO EICHLER\NILVO.png | | | | | |
| Foto 1 - LOCALIZAÇÃO | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | C:\Users\USUÁRIO\Desktop\SECRETARIA\Pontes\IVO EICHLER\WhatsApp Image 2018-03-27 at 07.41.56 (1).jpeg | | | | | |  |
| Foto 2 | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | Obs.  ASSINATURA ALEXANDRE SCHUH  ASCESSOR DE CONTROLE INTERNO | | | | | |  |